Паспорт

Столик установочный

для пластин



Столик установочный предназначен для установки пластин в камере для опрыскивания. Обрабатываемая пластина устанавливается на выступах столика и помещается внутрь камеры.

Размеры установочного столика, мм:

65х92х135

Материал:

нержавеющая сталь

Изготовитель: ООО "ИМИД"

350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 10
(заезд с ул. Тополиная аллея, д.10)

Телефоны:

+7(861)252-04-81
+7(861)252-04-02

Email: info@sorbfil.com

Штамп ОТК